★ 7월 23일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료 2012.7.20(금)	UNIST(울산과기대) Ulsan National Institute of Science and Technology
<자료문의> ☎ 052)217-4321 친환경에너지공학부 전용석 교수 ☎ 052)217-1221/1223 홍보대외협력팀 이재천 팀장/신동욱 팀원
KIER-UNIST 울산 차세대전지원천기술센터, 태양전지 전극 소재에 이용하는 백금을 값싼 탄소로 대체하는 신기술 개발 -“염료감응 태양전지 상용화 가능성 열어”-

□ 염료감응 태양전지의 백금 전극을 탄소 소재로 대체하는 신기술이 개발되었다. 이번 기술은 메두사형태의 탄소 나노 재료 합성을 통해  뿔뿔이 흩어지는 탄소재료를 잡아 접착력을 개선했다.

○ 울산과학기술대학교(UNIST, 총장 조무제) 주상훈(나노생명화학공학부, 36), 전용석(친환경에너지공학부, 42) 교수팀과 한국에너지기술연구원(KIER, 원장 황주호)의 한치환 박사(40)의 공동연구로 얻어진 이번 결과는 세계적인 화학 저널인 Chem. Commun. 誌의  2012. 65호 표지 논문으로 7월 20일 소개되었다.[논문명: Highly interconnected ordered mesoporous carbon - carbon nanotube nanocomposites: Pt-free, highly efficient, and durable counter electrode for dye-sensitized solar cells(나노다공성 탄소-탄소 나노튜브 복합체 기반 전극 제조 : 염료감응 태양전지)]

○ 염료감응 태양전지는 이름에서 나타나듯이, 염료가 태양빛에 감응을 하여 전기를 생산하는 기술을 응용한 태양전지다. 식물이 광합성을 할 때 엽록소를 흡수해 에너지를 사용하듯 염료가 빛을 흡수해 전류를 만든다. 염료감응 태양전지는 기존 실리콘 태양전지보다 제작이 간단해 경제적이다.

○ 염료감응 태양전지는 ▲ 염료가 흡착된 산화타이타늄(TiO2)의 광전극 ▲ 백금이 코팅된 반대전극 ▲ 그 사이를 메우는 요오드계 전해질로 이뤄져 있다. 하지만 백금은 가격이 비싸고, 장기적으로는 요오드에 취약해 상용화에 걸림돌이 되고 있다. 백금 대체물질로 각광받고 있는 탄소물질의 경우 탄소사이 뿐 아니라 투명전극과의 접착력이 좋지 않아 태양전지의 장기 안정성을 떨어뜨리는 문제점을 가지고 있었다.

○ 이번에 개발된 나노메두사 형태의 탄소 전극은 활성 면적이 커 기존의 백금을 사용한 염료감응 태양전지와 비교에 성능면에서는 큰 차이를 보이지 않는 반면, 탄소 사이의 연결 고리로 인해 전도성 및 접착력이 매우 우수하며 제조 원가 또한 획기적으로 감소시킬 수 있는 장점으로 인해 염료감응 태양전지의 상용화를 앞당기는 계기가 될 것으로 판단된다.

□ KIER-UNIST 울산 차세대전지원천기술센터(센터장 이정철)는 출연연-대학의 융합연구 활성화를 위해 지난해 6월 울산시의 지원으로 설립된 공동연구센터이다. 센터는 현재까지 에너지분야에서 국제적으로 상위 10% 이상의 SCI 논문 50편 이상을 출간하였으며 울산시와 함께 지역 에너지산업 활성화를 위한 다양한 사업을 진행중이다.

이 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면

친환경에너지공학부 전용석 교수(☎ 052-217-2919, 010-6784-4002)나

나노생명화학공학부 주상훈 교수(☎ 052-217-2522)에게 연락주시기 바랍니다.

【 끝 】