★ 3월 7일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료	교육과학기술부 Ministry of Education, Science and Technology
	교육과학기술부 홍보담당관실 ☏ 02-2100-6580 나노기반정보․에너지 사업본부 ☏ 042-860-7922
<자료문의> ☎ 02-2100-6842 융합기술과 이규만 사무관 ☎ 052-217-2910/010-6619-6276 울산과학기술대학교(UNIST) 친환경에너지공학부 조재필교수

UNIST(총장 조무제) - 세진그룹(회장 윤종국) 협약체결
리튬이차전지용 전극소재 기술이전

- 기술료 등 총 54억원 수입, 향후 1000억원 이상 부가가치 창출

□ 교육과학기술부(장관 : 이주호)의 “신기술융합형 성장동력사업”의 지원을 받아 개발된 플렉서블 이차전지 핵심 소재의 원천기술이 국내기업에 이전되어 상용화 된다.

□ 울산과학기술대학교(UNIST 총장 : 조무제) 차세대전지기술 융합연구단 의 조재필/박수진/송현곤 교수 연구팀은 '고안정성 양극활물질 및 고용량/저가 음극활물질 대량합성 기술'을 울산에 위치한 세진그룹(회장: 윤종국)에 이전하기로 하고 7일 오전 UNIST 대학본부에서 협약식을 개최키로 하였다.

○ 이 기술에 대한 가치는 기술료, 발전기금 등 총 54억원 규모로서 국내대학으로는 최대 규모의 수입이 될 전망이다.

□ 세진그룹은 울산에 위치한 자동차, 조선산업의 중견기업으로써 차세대 신성장동력 발굴을 위해 UNIST와 기술이전 프로젝트를 추진하기로 하였다.

□  조재필교수 연구팀이 개발한 이 기술은 ▲ 고온에서도 안정하고 수명열화가 없는 양극소재를 저가로 대량 합성 할 수 있는 기술과 현재 사용되는 음극소재인 ▲ 흑연대비 용량이 3배 증가 되면서도 흑연과 동등한 특성을 나타내는 실리콘 물질의 대량 합성 기술을 세계 최초로 개발하였다는 데서 그 의의를 찾아볼 수 있다.

□ 특히, 이전 핵심 기술 중의 하나인 고용량 실리콘 물질은 현재 일본에서 부분적으로 생산하여 판매되고 있으나 kg당 150달러에 육박하여 흑연대비 15배나 비싸고 합성공정이 어려워 대량 양산이 불가능하다. 이러한 난제를 극복하여 조재필 교수 연구팀에서는 흑연 대비 용량을 3배 이상, 가격도 kg당 20달러이하로 대량합성이 가능한 기술을 개발한 것이다.

□ UNIST에 설치된 차세대전지기술 융합연구단은 교과부의 신기술융합형성장동력사업을 추진하기위한 나노기반 정보․에너지 사업본부(본부장 : 김창균, 한국화학연구원 책임연구원)에 속한 3개 융합연구단중 하나로서 이번에 개발하여 이전하는 기술은 융합원천기술로서 정부와 연구자의 노력으로 이루어낸 결실이다

□ 조재필 교수는 리튬이차전지 양극 및 음극 소재 기술의 세계적인 권위자로 국내 과학자로서는 유일하게 독일 John Wiley 출판사에서 발행하는 에너지 분야의 최고저널인 Advanced Energy Materials의 편집위원으로 활동하고 있으며 전지기술 관련 국내외 특허 50건 및 SCI논문 130편을 게재하였다.

□ UNIST 기술사업화센터(센터장 : 정무영)는 이 기술을 활용하면 ▲ 저렴하고 ▲ 높은 안정성을 가진 ▲ 고용량 소재를 국내기업에서 생산가능하게 되어 막대한 경제적 이익뿐만 아니라, 우리나라가 개발한 원천기술을 바탕으로 2차전지 소재기술을 세계무대에서 선도하는 계기가 될 수 있을 것 이라고 밝혔다.

□ 리튬 이차전지 시장 규모는 작년 100억달러에서 2015년도 200억달러 이상으로 급성장을 예상하고 있고 이중 전극소재 시장은 40억달러 이상을 차지할 것으로 예측된다. 특히 전기자동차에 사용되는 양극재는 현재 100%일본에서 수입을 하고 있어 수입대체효과가 500억원을 넘어 설 것으로 예측된다. 실리콘음극소재 시장은 현재는 형성단계이고 국내에서는 소재 및 양산화공정을 연구개발 중인 기술이다. 이 물질은 향후 5년 이내에 사용시간의 획기적인 증강이 요구되는 모든 모바일기기용 이차전지에 필수적으로 채용 할 수 밖에 없어 기술 선점효과 및 수입 대체효과가 700억원을 넘어 설 것으로 예측하고 있다.

[참고자료]

1. 조재필 교수 핵심 연구분야 : 이차전지용 고용량전지소재 개발

1.  고속충방전원천기술개발- 균일실리콘 나노입자합성기술을 이용하여 얻은  실리콘나노입자 (~10nm)를 적용한 플렉서블이차전지를 이용하여 고속충방전 원천기술 확보함. 국내언론 (조선일보, KBS뉴스, 중앙일보, 동아일보등에 보도됨, 2월 10일). 관련 기술은 Angew. Chem. Int. Ed.에 게재됨.

2. 플렉서블 전지 원천기술 개발 - 전지극판을 3차원 패턴으로 구현 성공 및 접거나 망가트려도 단락현상이나 전지 성능 저하 없음, 국내 언론 (조선일보, 전자신문, 국민일보, 매일경제등에 소개), Adv. Mater. 2009년 게재된 논문의 기술응용함.

3. 3차원기공을 가진 고용량 Si분말 개발 - Angewandte Chemie Int. Ed. 47, 10151 (2008)에 HOT paper로소개됨, 국내 언론 (동아 일보, 매일 경제, 전자 신문, 세계 일보, 조선일보등) 과 해외 언론인 R&D News와 MIT Technical Review에 개발 소식 게재 (2008년 12월).

4. 저온 합성법을 이용한 나노선다발 합성 - Nano Lett.  8, 957 (2008) -Nature in Asia Highlight로 소개, 국내 주요 방송 매체 및 언론 소개 (매일경제, 동아사이언스, 전자 신문, 서울신문, YTN,파이낸셜 뉴스, 연합뉴스 등).

5. 나노 코팅기술을 이용한 고전압용 고용량 양극활물질 세계 최초 개발- 언론 보도 (2007년 1월 8일, 동아일보, 전자신문, 한국경제, 연합뉴스).

2. 수상 내역

일 자	수 상 내 용	시 상 기 관 (역활)
1997.11.03	기술논문대회 최우수상 (Ni계 양극소재 개발)	삼성 SDI (총괄, 주/교신저자)
2001.06.05	기술논문대회 최우수상 (이중결합을 이용한 LiCoO2의 전기화학적, 열적 특성 개선)	삼성 SDI (총괄, 주/교신저자)
2002.01.03	발명상 은상 (출원부분)	삼성 SDI (단독)
2005.05.30	대한화학회 재료화학분과 우수연구자상	대한화학회 재료화학분과
2007.10.18	대한화학회 (KCS)-Wiley 젊은화학자상	대한화학회
2010. 1. 21	기술개발 표창	울산광역시장 (단독)
2010. 5. 15	교육/기술표창	교육과학부장관
2011. 01.03	교원부문 글로벌상	UNIST총장상 (단독)

용 어  설  명

1.  UNIST(Ulsan National Institute of Science and Technology) : 이공계와 경영학 분야의 특성화 대학으로 첨단융합학문분야의 창의적 글로벌 리더를 양성하는 한편 인류의 삶에 공헌할 수 있는 기초과학과 원천기술 개발연구를 선도하고자 2009년 3월에 울산광역시에 설립된 국내 최초의 법인화 국립대학

2. John Wiley 출판사 : 존 와일리 출판사는 1807년 미국에서 설립됐으며 공학, 의학, 과학분야 서적의 출판으로 세계적인 권위를 인정받고 있다. 학술관련 전문 학술지는 독일의 Wiley에서 총괄한다.

3. 신기술융합형 성장동력사업 : 교육과학기술부는 5~10년 후 우리 경제를 선도할 신성장동력사업의 미래 성장 잠재력을 확충하기 위하여 2009년 7월부터 NT․BT․ET 등 이종기술을 결합하여 기존의 기술 한계를 극복할 수 있는 융합형 원천기술개발을 위한 연구사업

4. 양(음)극활물질 : 배터리의 (+)극에서/(-)극에서 전기화학적 반응을 일으키는 물질

5. 양극소재 : (+)극을 만들 때 사용되는 양극활물질, 바인더, 도전제를 통칭하는 용어이나, 일반적으로 양극활물질을 일컬을 경우가 많다.

6. 자세한 그림 필요 : 울산과학기술대학교(UNIST) 친환경 에너지공학부

조재필교수에게 연락요망