★ 3월 24(목) 오전2시(A.M 2:00)부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료	UNIST(울산과학기술대학교) Ulsan National Institute of Science and Technology
< 내용문의 > 이종훈 교수 (UNIST 기계신소재공학부) ☎ 052-217-2327 / E-mail : zhlee@unist.ac.kr < 보도자료> 장부찬 팀장/최명호 과장 (UNIST 기획국제교류팀) ☎ 052-217-1141/1221 E-mail : mhchoi@unist.ac.kr
UNIST 이종훈 교수, 나노 대표저널 “ACS NANO”誌 3월호 - COVER 및 PERSPECTIVE(연구전망 논문) 주제로 소개 - 상용화를 위한 그래핀 연구의 새장 열어

□ UNIST(울산과기대 총장 조무제)는 이종훈 교수(UNIST 기계신소재공학부)와 김관표 연구원(美 UC 버클리대 물리학과 박사과정) 연구팀이 주도한 □다결정(多結晶) 그래핀의 결정입계 규명□관련 논문을 나노분야의 대표저널인 ‘ACS NANO’ 誌 3월 22일자에 COVER 및 연구전망 논문 주제로 발표한다고 밝혔다.

□ UNIST 이종훈 교수 연구팀이 발표한 이번 논문은 그래핀 구조가 단결정(單結晶) 이라는 학계의 일반적 관념을 확대한 것이다.  즉, 상용화단계에서 필요한 대면적(大面積) 합성과정을 거친 그래핀이 단결정(單結晶)이 아니라, ▲ 합성된 물성에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 결정입계가 존재하는 다결정(多結晶)체라는 사실과 ▲ 통상적 그래핀 구조인 육각형 배열에서 벗어나 오각형과 칠각형이 연속되는 원자배열을 갖게 된다는 사실을 개별 탄소 원자관찰을 통해 이번 논문에서 규명한 것이다.

◯ 실제 그래핀의 반도체 소자 상용화를 위해서는 결정입 크기를 제어하는 고품질 대면적 그래핀 합성기술과 그 구조규명이 필수과제로서, 이 연구결과를 통해 이론 해석과 응용연구에 크게 기여할 것으로 평가 받고 있다.

◯ 또한, UNIST에서는 이번 연구와 관련하여 첨단융합학문을 장려하고 연구능력을 향상시키기 위하여 그래핀의 구조 및 결함 규명에 핵심적으로 사용될 저전압용□원자분해능 수차보정 투과전자현미경□을 아시아는 물론, 국내 최초로 도입할 예정으로 그래핀의 기초 연구부터 상용화까지 크게 기여할 것으로 주목받고 있다.

□ 이종훈 교수는 □이번 논문은 화학 합성된 단원자층 그래핀을 전자현미경의 나노전자회절과 암영상 촬영법, 탄소 단원자 촬영 등을 이용하여 ▲ 결정입의 크기와 형태, 결정입계의 구조를 명확히 구별해낼 수 있는 방법을 고안하였고 ▲ 다결정 그래핀의 존재를 명확히 보여주었다는 것에 의미가 있다□라고 설명하였다. 또한□이러한 결정입계와 결정입을 분석한 이번 논문을 나노분야의 대표저널인 ACS NANO誌에서 COVER 논문으로 선정하였고, 또한 같은 호의 연구전망 (Perspective) 논문에 해설하여 그 중요성을 대변하고 있다□ 라고 소개했다.

◯ ACS NANO誌 연구전망의 저자인 야콥슨 교수(미국 라이스대학)는□최신 전자현미경 분석기술을 포괄적으로 이용하여 다결정 그래핀의 존재와 결정입계 구조를 명확하게 처음으로 보여준 논문이다. 이 논문의 분석결과는 이론적으로 예측했었던 결정입계 구조모델과 일치한다.□라고 평가했다.

용 어  설  명

1. UNIST(Ulsan National Institute of Science and Technology) : 이공계와 경영학 분야의 특성화 대학으로 첨단융합학문분야의 창의적 글로벌 리더를 양성하는 한편 인류의 삶에 공헌할 수 있는 기초과학과 원천기술 개발연구를 선도하고자 2009년 3월에 울산광역시에 설립

2. 그래핀 (graphene) : 탄소원자가 육각형으로 결합해 벌집형태를 이루는 단원자 두께의  화합물

3. 원자분해능 수차보정 투과전자현미경 (atomic resolution aberration-

corrected transmission electron microscopy) : 전자현미경의 해상도를 제한하는 문제점이었던 렌즈 수차들을 전자기적으로 보정하여 단원자를 관찰할 수 있는 정도의 분해능을 구현한 전자현미경

4. 나노전자회절 : 전자빔 크기를 줄여 나노영역의 결정에 조사할때 회절되는 현상을 이용하여 나노결정구조를 분석하는 기술

5. 암시야상 촬영법 : 결정에서 나오는 전자 회절빔 하나만을 조리개로 선택하여 결상하는 촬영법

6. 탄소 단원자 촬영법 : 단원자층으로 이루어진 그래핀상의 개별 탄소 원자들을 전자빔 위상 콘트라스트로 결상하는 촬영법

[붙임] 1. 그래핀 이미지 1부.

2. 이종훈교수, 김관표연구원 프로필 1부.

【 끝 】

1	그래핀 (graphene) 이미지

이미지 A	이미지 B
투과전자현미경을 이용하여 얻어낸 그래핀의 결정입과 결정입계의 분포도. 각각의 결정입이 다른 색으로 나타나고 있으며, 어두운 원들은 그래핀을 지지해주고 있는 구조안의 구멍을 나타낸다	원자분해능 수차보정 투과전자현미경을 이용하여 얻어낸 그래핀 결정입계의 이미지. 원자구조가 통상적인 그래핀의 구조인 탄소의 육각형 배열에서 벗어나 오각형(빨강)과 칠각형(파랑)이 연속되는 원자배열을 보여준다.